**苏州工业园区中小学幼儿园安防检查表**

**受检学校（幼儿园）： 学生总数：**

**安全管理负责人： 联系方式：**

**检查时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序** | **安防标准** | **分值** | **得分** |
| 第一项 | 聘用的专职保安人员应持有保安员证且年龄不应超过50周岁（在校服务满五年以上的，最大年龄决不能超过55周岁） | 10 |  |
| 第二项 | 学生500人以内，配5人；500-1000人，配6人；1000-1500人，配7人；1500-2000人，配8人；2000人以上，配10人。每多一个校门可多增一名保安**~~。~~** | 10 |  |
| 第三项 | 校园门口24小时有人值守，其他出入口开启时有人值守 | 5 |  |
| 第四项 | 门卫值班室应当按执勤人数配备以下防卫器械：防暴头盔（1顶/人）、防护盾牌（1副/人）、防刺背心（1套/人）、防割手套（1副/人）、橡胶警棍（1支/人）、强光电筒（1支/人）、自卫喷雾剂（1支/人）、安全钢叉2套 | 10 |  |
| 第五项 | 设置高度不低于2米的围墙或其他实体屏障并设置张力式周界电子围栏系统等防攀爬设施 | 10 |  |
| 第六项 | 校园实行封闭式管理，在校园出入口安装坚固的金属防护门 | 5 |  |
| 第七项 | 校园门口内外区域因地制宜的用硬质隔离设施或者安全带、安全绳等方式设置家长安全等候区域并有专人看护管理 | 5 |  |
| 第八项 | 根据学校门口及周边50米区域治安、交通实际情况，因地制宜安装硬质防冲撞装置，硬质防冲撞装置可以是固定或个人无法搬动的石球、石墩、电动伸降式金属立柱、预埋式可拆卸金属立柱或者是移动式金属拒马等（汽车无法行至门口的校园除外） | 10 |  |
| 第九项 | 校园内部必须建立视频监控系统，视频保存时间不得少于30天，校园大门口的视频图像采集装置应与属地公安机关联网，并要制定校园视屏安全管理相关制度或规定 | 15 |  |
| 第十项 | 门卫值班室安装一键式紧急报警装置，并与属地派出所或公安指挥中心直连（一级联网） | 10 |  |
| 第十一项 | 校园大门外区域应设置公安自建的监控探头学校大门外一定区域内应由属地公安机关设置视频图像采集装置，确保视频监控范围能够覆盖校门口区域，采集及回放视频图像应能确保特别是夜间清晰现实监视区域内人员活动和治安、交通秩序情况 | 5 |  |
| 第十二项 | 上下学高峰时段，校门口应有教师护导队 | 5 |  |

**检查人员： 得分：**